|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование элемента** | **Изображение элемента** | **Назначение элемента** |
| Конструкционный алюминиевый профиль | Алюминиевый конструкционный профиль 40х40 4 Т-паза чёрный | Из профиля будет собран каркас блинопека |
| Пластиковый контейнер пищевой (кол-во 2) | ТЕК.А.ТЕК контейнер пищевой SF4-2, 20.5x20.5 см, прозрачный | Один контейнер нужен для хранения теста, которое в последствие будет вытекать на жарочную плиту.  Второй контейнер предназначен для готовых блинов. |
| Шаровый кран с электроприводом |  | Шаровой кран будет контролировать подачу теста. |
| Arduino Mega 2560 | Плата Ampertok совместимая Arduino Mega 2560 | Ардуино нужно для программирования блинопека. |
| Электромоторы шуруповерта |  | Электромоторы предназначены для вращения жарочных панелей. |
| Блок питания шуруповерта |  | Для питания электромоторов. |
| Редуктор |  | Для смещения оси вращения. |
| Электрические плиты |  | Электрические плиты нужны для жарки блинов. |
| Поплавковый выключатель |  | Для подачи сигнала на прекращения работы при отсутствия теста. |